Схема и плата Электроника БК0010-01
-----------------------------------

Отличия от оригинальных схемы и платы:

  - на плате вывод D2-16 (561ПУ4) отсоединен от +5V;
  - на схеме показано соединение выводов 21 ПЗУ с +5V как на оригинальной плате;
  - на схеме показано соединение выводов 9 ОЗУ с +5V как на оригинальной плате;
  - на схеме показано подключение выводов XT3-B1, XT3-B8, XT3-B10, XT10-1, XT10-4
    как на оригинальной плате;
  - на плате обозначены контакты: S2A, S3A, P1A, P1B, P2;
  - на плате слегка изменена разводка рядом с D9-1 для устранения ошибок DRC;
  - на плате разведена цепь S1-39 до вывода XT3-B20 (вместо оригинального проводка);
  - на схеме и плате вывод D2-10 (561ПУ4) не подключен как на оригинальной плате.

Mdesk,
27.10.2015
